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编制说明
一、工作简况
任务来源：为规范辽宁省农村供水突发事件预防、响应和处置，提升应急供水保障能力，辽宁省水利事务服务中心立项了“辽宁省农村供水应急预案”项目，其中任务之一为辽宁省农村应急供水技术标准编制。
主编单位：辽宁省水利事务服务中心
参编单位：中国水利水电科学研究院
主要工作过程：2026年4月向辽宁省水利学会提交了项目申请材料，之后成立了编制组开展标准编制工作，2026年6月形成标准初稿。2026年8月召开了标准立项审查会，在论证了标准可行性的基础上，专家对初稿提出了修改意见，会后编制组针对专家意见对标准进行了修改完善，2026年9月形成了标准征求意见稿。
主要起草人及其所做的工作：
表1 起草人分工表
	序号
	姓名
	工作单位
	编制分工

	1
	解中辉
	辽宁省水利事务服务中心
	主编

	2
	李  斌
	中国水利水电科学研究院
	统稿负责人

	3
	孙  毅
	辽宁省水利事务服务中心
	第1-3章编写

	4
	王俊达
	辽宁省水利事务服务中心
	第1-3章编写

	5
	邹添丞
	辽宁省水利事务服务中心
	第4-5章编写

	6
	李  璇
	中国水利水电科学研究院
	第6-7章编写

	7
	刘克俭
	辽宁省水利事务服务中心
	第8章编写

	8
	王健骁
	辽宁省水利事务服务中心
	第9章编写

	9
	刘行刚
	中国水利水电科学研究院
	第9章编写



二、主要内容说明及来源依据
1. 技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等的论据（包括试验、统计数据）。修订类标准，还应增列新旧标准技术内容的对比情况。
标准中关于水质的要求来源于GB 5749中表1规定“当发生影响水质的突发公共事件时，经风险评估，感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。”
部分水质指标来源于WS/T 10038《突发饮用水污染事件应急供水水质卫生标准》规定，突发饮用水污染事件应急供水水质感官性状和一般化学指标及限值（限值为应急供水水质感官性状和一般化学指标的最低要求）如下：色度（铂钴色度单位）20度、浑浊度（散射浑浊度单位）5 NTU、无异臭和异味、无肉眼可见物、pH 6.5～9.0（采用反渗透应急供水方式或使用非金属材质管道应急供水时，pH限值按5.0～9.0执行）、铝0.3 mg/L、铁0.4 mg/L、锰0.4 mg/L、铜2.0 mg/L、锌3.0 mg/L、氯化物300 mg/L、硫酸盐300 mg/L、溶解性总固体1500 mg/L、总硬度（以CaCO3计）550 mg/L、高锰酸盐指数（以O2计）5 mg/L、氨（以N计）1.5 mg/L、钠300 mg/L、挥发酚（以苯酚计）0.005 mg/L、阴离子合成洗涤剂0.5 mg/L、2-甲基异莰醇0.00002 mg/L、土臭素0.00002 mg/L。
2. 主要试验（或验证）的分析、综述，技术经济论证。
无。
三、专利情况说明
本标准不涉及专利问题。
四、与相关标准的关系分析
1. 与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。
突发危机的应急保障一直是饮用水安全保障管理体系的重点内容。国际标准化组织（ISO）于2015年首次发布了《水务公司危机管理指南》（ISO/TS 24518），并于2017年发布了《供水排水服务管理-应急处置指南》（ISO/TS 24520），这两项标准作为供排水领域危机管理的基础性国际标准，可为饮用水应急保障服务类标准编制提供参考。
欧洲标准《饮用水供应安全 风险和危机管理指南 第1部分：危机管理》（EN 15975-1）和《饮用水供应安全 风险和危机管理指南 第2部分：风险管理》（EN 15975）系列明确了循环在危机管理中的应用。本导则可借鉴其系统化框架，强化事前风险评估和事后经验总结环节。
2. 与国内相关标准协调性分析
《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）首次将应急供水独立成章，系统规定了预案编制、应急水量、调水、净水工艺等核心要求。《农村生活饮用水量》（GB/T 11730）明确了应急状态下人均日供水量不低于15L，生存级不低于7.5L。《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）规定了应急供水水质底线要求。
行业标准SL/T 874-2026《农村应急供水保障技术导则》由水利部于2026年2月25日发布，5月25日正式实施。SL/T 874作为全国通用标准，未针对北方低温冰雪灾害作出专项规定，SL/T 874-2026 为辽宁省导则提供了完整的技术框架和核心依据，两者不存在根本性冲突。本导则定位为行业标准的地方实施细则，遵循"不低于国家标准、突出地方特色"的原则，重点补充低温环境下管道防冻、设备设施保温、低温雨雪冰冻灾害应急处置和辽宁农村实际特点的内容，提高导则的针对性和可操作性。
五、重大分歧或重难点的处理经过和依据
无。
六、预期效益（报批阶段填写）
包括预期的经济效益、社会效益和生态环境效益。
七、其他说明事项
无。
